제7회 평화와 번영을 위한 제주포럼 옥외광고물 설치 입찰공고

1. 입찰에 부치는 사항

가. 사 업 명 : 제7회 평화와 번영을 위한 옥외광고물 설치

나. 사업내용 : 옥외광고물 홍보탑외 3종 ( 붙임2 )

- 홍보기간 : 2012. 5. 7 ~ 6. 4( 철거기간 포함 )

※ 광고물 유형에 따라 설치일 상이할수 있음.

다. 입찰금액 : 27,500,000원(부가세 포함)

라. 사업기간 : 착공일로부터 20일

2. 입찰공고

가.입찰기간 : 2012. 2. 23(목) 09:00 ~ 3. 7(수) 15:00

나.입찰참가 신청

▹ 접수장소 : 제주특별자치도 서귀포시 중문관광로 227-24(중문동)

제주평화연구원 제주포럼 기획단( 우편번호 697-120 )

▹ 접수방법 : 방문 및 우편접수

▹ 접수마감 : 2012. 3. 7 15:00 도착분에 한함

▹ 제출서류

- 입찰참가 신청서 1부 ( 붙임1 )

- 견 적 서 1부

- 법인인감증명서 및 사용인감계 1부

- 법인등기부등본 사본 1부

- 사업자 등록증 사본 1부

3. 옥외광고물 설치 시방서 ( 붙임3 )

4. 입찰 신청 참가자격

가. 옥외광고물 등 관리법 제11조에 의거 등록한 업체로서 입찰공고일 현재 주된

영업소의 소재지가 계속하여 제주특별자치도에 두고 있는 업체

나. 최근 2년간 단일 사업 2천만원 이상 옥외광고물 수행실적이 1회이상 있는 업체

다. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제76조에 해당하지 않는 업체

5. 입찰 보증금 관련

가. 입찰보증금은 면제하되 입찰보증금 납부확약 내용이 명기된 입찰참가 신청서로

갈음

나. 최종 낙찰자는 낙찰통보를 받은후 10일이내에 계약을 체결하지 아니할 경우 부정      당업자로 제재를 받게됨

6. 낙찰자 결정 방법

가. 입찰금액이하로서 ±3%범위내 견적제출자가 가장 많이 선택한 복수제출가격 4개

를 산술평균하여 예정금액이 결정

나. 예정금액이하로서 95%이상 최저 견적가격 50%와 과거 2년간 1천만원 이상(건별)

옥외 광고 수행실적 50%비중 적용하여 결정

다.  동점자 2인 이상인 경우 추첨으로 결정.

7. 기타 사항

가. 입찰서류 허위내용 또는 변조하여 제출한 업체가 적발되었을 때에는 국가를 당사

자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조에 의거 부정당업자로 제재를 받게됨

나. 제출기한내 접수되지 아니한 서류는 인정하지 않으며 제출한 서류를 일체 반환하      지 아니함

다. 낙찰자 결정후 사업추진 계약은 세부견적에 의하여 협상 계약

라. 기타 문의사항은 제주평화 연구원 제주포럼 기획단 (064-735-6537)문의

2012년 2월  21일

제주평화연구원

( 붙임 1 )

입찰 참가신청서
신청인	상호/법인명			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			주민등록번호
	e-mail
입찰건명		제7회 평화와 번영을 위한 제주포럼 옥외광고물 설치
과거 2년간(‘10~11년) 1천만원이상 옥외광고 수행실적					“ 별지붙임 ”
입찰보증금	입 찰 보증금	○ 보증금율 : 5% ○ 보증금액 : ₩
	납부면제 및 납부확약	본인은 낙찰 후 계약 미체결시 귀연구원에 낙찰금액에 해당하는 소정의 입찰보증금( 입찰금액의 5/100)을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민번호 :			본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고 합니다. 사용인감 : (인)
본인은 제7회 평화와 번영을 위한 제주포럼 옥외광고물 설치 경쟁입찰에 참가하고자 귀연구원에 정한 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가 신청을 합니다. 붙임서류 : 입찰참가 제출서류 각 1부 2012년 2월 일 신 청 인 : (인) 제주평화연구원장 귀하

기 간	과거 2년간(‘10 ~ ’11년) 옥외광고물 수행 실적(건별 1천만원 이상)

( 붙임2 )

제7회 평화와 번영을 위한 제주포럼 옥외광고물 사업내용

1. 행사개요

• 행사명 : 제7회 평화와 번영을 위한 제주포럼

• 주  제 : “New Trends and the Future of Asia"

• 일  정 : 2012. 5. 31 ~ 6. 2( 해비치 호텔 )

• 주  최 : 제주특별자치도, 국제평화재단, 동아시아재단, 중앙일보

▹ 조직위원장 : 제주특별자치도지사 ▹집행위원장 : 제주평화연구원장

• 주  관 : 제주평화연구원

2. 옥외광고물 설치 시방서 : ( 붙임3 )

3. 옥외광고물 유형별 사업내용

구 분	설 치 장 소	수량	규격 (가로M×세로M)	비 고
현판 (1개)	해비치 호텔입구	1	20×1.2	신규설치
홍보탑 (5개소)	신제주 제주은행앞	1	1.2×8.5×0.8(폭)	신규설치
	구세무서 사거리	1	〃	″
	표선해수욕장 삼거리	1	〃	″
	남원읍 태흥리 소금밭교차로	1	1.2×6×0.8(폭)	내용교체
	표선면 한지교차로	1	〃	″
베너기 (351조)	공항 ~ 해태동산	42	0.6×1.8
	해태동산 ~ 신제주 로터리	48	0.6×1.8
	마리나호텔~구세무서 사거리	131	0.6×1.8
	한지동 ~ 표선우회도로변	80	0.6×1.8
	행사장 진입로(17개소)	34	0.6×1.8	베너대설치26
현수막 (7개)	광령리 육교(광령1리입구)	2	40×1.5	대형(양면)
	도청 현수막 게시대	1	5×3	대형
	공항 내부( 현수막2, 걸개그림1 )	3	7×1, 5㎡	영,중문
	샤인빌 리조트 입구	1	12×1	대형

※ 베너기 수량은 변동이 있을수 있음

( 붙임 3 )

제7회 평화와 번영을 위한 제주포럼

옥외홍보물 제작 및 설치 시방서

1. 적용범위

❍ 본 시방서는 제7회 평화와 번영을 위한 제주포럼 옥외홍보물 제작 및 설치에 적용한다.

2. 각종 규정준수

❍ 본 사업은 옥외홍보물(옥외광고물) 설치에 따른 각종 해당 규정 및 시방서에 정한 바에 따라 시행하여야 한다.

3. 제작·설치 및 유지기간

❍ 본 사업의 제작·설치기간은 해당 홍보물 제작·설치명시 기간까지 제작·납품·설치 완료하여야 하며 유지기간은 2012. 6. 4일까지 이며, 다만 발주처와 협의 후 연장 등 변경할 수 있고, 발주자의 지시에 의하여 수급자가 철거 및 원상복구 하여야 한다.

❍ 도로에 시설하는 홍보물은 설치기간동안 수급자가 유지관리 하여야 하며, 훼손 또는 파손 시 발주처의 지시에 의하여 신품으로 교체 또는 보수하여야 한다.

4. 설치위치

❍ 설치위치는 별첨 “옥외홍보물 설치계획”에 의거 발주처가 지시하는 장소에 설치하여야 하며, 일부 내용변경 시 수급자는 이에 응하여야 한다.

5. 착수계 및 예정공정표

❍ 수급자는 착수와 동시에 착수계를 제출하여야 하며, 계약이행에 필요한 상세한 설치 예정공정표 2부를 작성하여 발주처에 제출하여야 한다.

6. 사업수행

가) 수급인은 계약내용에 위배됨이 없이 사업을 이행하여야 하며, 이에 따른 이행과정에서 위배된 사항에 대한 발주자의 시정요구 또는 이행촉구 지시가 있을 때에는 즉시 이에 따라야 한다.

나) 수급인은 제작·설치규격에 명시되지 않은 사항이라도 구조상 또는 외관상 당연히 조치를 요하는 부분은 반드시 이를 이행하여야 한다.

다) 수급인이 발주처에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의 제기는 서면으로 하여야 그 효력이 발생한다.

7. 책임한계

가) 수급인은 본 사업의 원활한 추진을 위해 책임자를 임명하여 추진하여야 하며, 제작·설치와 관련한 고용한 자의 행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 진다.

나) 수급인은 주요 홍보물 설치가 도로임을 감안하여 홍보물 제작·설치 시부터 본 행사 완료 후 철거 시까지 존치기한 동안 안전관리 및 유지관리에 최선을 다하여야 하며, 안전사고 방지를 위한 필요한 예방조치를 철저히 취하고 이에 대한 비용은 수급인이 부담 한다.

다) 수급인은 홍보시설물 제작·설치 및 유지관리 소홀로 인한 안전사고 및 피해가 발생하였을 때에는 이에 대한 모든 피해보상 등 민·형사상의 책임을 진다.

8. 현장 관리

가) 수급인은 작업이 통행에 지장을 초래할 시에는 작업지점의 전방에 경고표지판을 설치하여야 한다.

나) 수급인은 안전을 위하여 경고표지, 시설유도표지, 수신호 등을 운용하여 사업장의 시설을 보호하고 이용자의 안전을 위하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

9. 안전관리(사고 방지)

❍ 수급자는 산업안전보건법 제15조에 의거 안전관리자를 선임 배치하여야 하며, 발주처의 사전승인 없이는 사업현장을 이탈 할 수 없으며 착수와 동시에 제반안전시설을 설치하여 안전사고가 일어나지 않도록 하여야 하며, 현장종사자 전원은 반드시 안전장구를 착용하여 작업에 임하여야 한다.

10. 납품검사원

❍ 납품검사원 : 제작·납품검사 제출 시 각 2부 제출

- 제출서류 : 제작·납품검사원, 제작·납품완료사진(전·중·후)

11. 디자인, 규격, 재질 및 설치

❍ 홍보물(옥외광고물)의 기본사양, 규격, 기본디자인은 “갑”에서 정한 바에 의한다.

❍ 홍보물 제작은 “갑”의 요구(문구, 글자체 등)에 따르며, 발주처와 협의하여 확정한 후 제작·설치에 임하여야 한다

❍ 홍보물 제작·설치에 사용되는 모든 재료는 KS규격에 적합한 재료이거나 동등 이상의 제품을 사용 제작·설치하여야 한다.

❍ 본 시방서 규정에 위배되는 재료는 사업에 사용할 수 없으며, 모든 불량재료는 즉시 수급자의 부담으로 사업현장에서 제거 반출되어야 한다.

❍ 홍보시설물 설치계획 및 시방서에 맞지 않을 때 또는 부적당하다고 지적 받을 때에는 수급자 부담으로 즉시 이를 보완 또는 교체하여야 한다.

12. 기타 유지관리 및 사후처리

❍ 태풍 또는 강풍 등으로 시설물이 전도 및 이탈되지 않도록 특단의 조치를 취하여 철저히 고정 설치하고 수시로 현장 확인을 하여야 하며, 시설물 이탈 또는 훼손으로 인해 수반되는 사고에 대한 책임은 도급자에게 있고 이를 처리하여야 한다. 또한 행사 종료 후 철거시는 원상복구를 원칙으로 하고 기존시설물의 손상된 부분은 수급자 부담으로 복구 완료한다.

❍ 본 옥외광고물 제작·설치 및 유지관리 기간 중 사고 등으로 인하여 홍보물이 훼손 또는 파손 되었을 시는 수급자가 우선 복구한 후 필요한 조치를 강구하여야 한다.

❍ 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 발주처와 감독자의 지시에 따라 조치하여야 한다.